WINDWISER SW-12 kapcsolópanel

A panel funkciója


A panel a hajó akkumulátora által szolgáltatott 12V-os tápfeszültséget képes a kimeneteire kapcsolni, továbbá ezeket az eszközöket biztosítékokkal védeni. A bekapcsolt állapotot kontroll-LED-ek jelzik. A panel rendelkezik egy 10A maximális terhelhetőségű szabványos 12V-os szivargyújtó aljzattal, továbbá egy2x2A terhelhetőségű USB-B töltőaljzattal. A panel a rákapcsolt tápfeszültséget is jelzi egy 3 digites LED-es kijelzőn.

A panel bekötése, üzembe helyezése

A panel bemenetei: IN+ és IN-. Ide kössük a hajó munka akkumulátorát. Vigyázzunk, ne cseréljük fel az akkumulátor pozitív és negatív bemeneteit! Az akkumulátor és a kapcsolópanel közötti vezeték legalább olyan keresztmetszetű legyen, amely a hajón található fogyasztó összteljesítményét elviseli. Célszerű a pozitív tápfeszültséget erre a célra használható nagyáramú főkapcsolóval ellátni.

A fogyasztókat (topfény, navigációs fények, műszerek, kabinvilágítás, stb…) mindig az adott kimeneti pont, és valamelyik tetszőleges „OUT-” érintkezési pont közé kössük. Például a topfény pozitív végét a TOP+, negatív végét pedig valamelyik „OUT-” pontra kössük. A vezetékeket csak annyira csupaszítsuk (blankoljuk) meg, hogy a vezeték fém része ne lógjon ki a sorkapocsból. A sorkapcsok csavarjait megfelelően húzzuk meg a kontakthiba elkerülése végett. A bekötés végén célszerű a vezetékeket kábelkötegelővel összefogni a mechanikai stabilitás érdekében.

A panel kapcsolási rajza, feltüntetve rajta az akkumulátor és 2 fogyasztó



A panel csatlakozó pontjainak rövidítései

TOP - Topfény - 360°-os fehér csúcsfény az árboc tetején   
NAV - Navigációs fények (piros, zöld, fehér)  
MOT - Motorfény - Előre világító fehér fény motorhasználat közben  
DEC – Deckfény - Az árbocról lefelé, a decket világító fehér munkafény  
INS – Instruments – A hajó elektromos műszerei  
CA1, CA2 – Kabinfény1-2  
X – Szabadon választható extra kimenetek

IN – Bemenet  
OUT - Kimenet

Figyelmeztetés

A panel csak beépítve használható!  
A panelt kizárólag a hajó belsejében szabad elhelyezni!  
Tilos a panelre 230/400V-os hálózati feszültséget kötni!  
A fogyasztóinkat mindig megfelelő vastagságú rézvezetékkel kössük be.   
A panel biztosítékait tilos a feltüntetett értékűnél nagyobbra cserélni!

Ajánlott vezeték keresztmetszetek:

0,5mm2 7A 0,75mm2 10A 1mm2 12A  
1,5mm2 16A 2,5mm2 21A 4mm2 27A  
6mm2 35A 10mm2 48A 16mm2 63A

A panel felépítése, méretei, technikai jellemzői

Anyaga: szinterezett A2 rozsdamentes acél  
Biztosíték méretek: 5x20mm-es lassú biztosítékok  
10A-es szivargyújtó aljzat  
2x2A-es USB-A csatlakozó  
Digitális feszültségmérő  
Sorkapcsos bekötési lehetőség  
Méretek: 200x180mm (szélesség x magasság)  
Beépítési méretek: 180x160\*55mm (szélesség x magasság x mélység)