WINDWISER SW-4 kapcsolópanel

A panel funkciója

A panel a hajó akkumulátora által szolgáltatott 12V-os tápfeszültséget képes a kimeneteire kapcsolni. A bekapcsolt állapotot kontroll-LED-ek jelzik. Az eszközöket biztosítékok védik a túláramtól és az esetleges rövidzártól.

A panel bekötése, üzembe helyezése

A panel bemenetei: IN+ és IN-. Ide kössük a hajó munka akkumulátorát. Vigyázzunk, ne cseréljük fel az akkumulátor pozitív és negatív bemeneteit! Az akkumulátor és a kapcsolópanel közötti vezeték legalább olyan keresztmetszetű legyen, amely a hajón található fogyasztó összteljesítményét elviseli. Célszerű a pozitív tápfeszültséget erre a célra használható nagyáramú főkapcsolóval ellátni.

A fogyasztókat (topfény, navigációs fények, műszerek, kabinvilágítás, stb…) mindig az adott kimeneti pont, és valamelyik tetszőleges „OUT-” érintkezési pont közé kössük. Például a topfény pozitív végét a TOP+, negatív végét pedig valamelyik „OUT-” pontra kössük. A vezetékeket csak annyira csupaszítsuk (blankoljuk) meg, hogy a vezeték fém része ne lógjon ki a sorkapocsból. A sorkapcsok csavarjait megfelelően húzzuk meg a kontakthiba elkerülése végett. A bekötés végén célszerű a vezetékeket kábelkötegelővel összefogni a mechanikai stabilitás érdekében.

A panel kapcsolási rajza, feltüntetve rajta az akkumulátor és 2 fogyasztó



A panel csatlakozó pontjainak rövidítései

TOP - Topfény - 360°-os fehér csúcsfény az árboc tetején
NAV - Navigációs fények (piros, zöld, fehér)
INS – Instruments – A hajó elektromos műszerei
CA – Kabinfény

IN – Bemenet
OUT - Kimenet

Figyelmeztetés

A panel csak beépítve használható!
A panelt kizárólag a hajó belsejében szabad elhelyezni!
Tilos a panelre 230/400V-os hálózati feszültséget kötni!
A fogyasztóinkat mindig megfelelő vastagságú rézvezetékkel kössük be.
A panel biztosítékait tilos a feltüntetett értékűnél nagyobbra cserélni!

Ajánlott vezeték keresztmetszetek:

0,5mm2 7A 0,75mm2 10A 1mm2 12A
1,5mm2 16A 2,5mm2 21A 4mm2 27A
6mm2 35A 10mm2 48A 16mm2 63A

A panel felépítése, méretei, technikai jellemzői

Anyaga: szinterezett A2 rozsdamentes acél
Biztosíték méretek: 5x20mm-es lassú biztosítékok
Sorkapcsos bekötési lehetőség
Méretek: 160x80mm (szélesség x magasság)
Beépítési méretek: 140x60\*55mm (szélesség x magasság x mélység)